
****

**BIOCONTROL 700 WATERPROOF**

****

* Leitor Biométrico, Cartão RFID/MIFARE e Senha
* A Prova D'água, Controla fechadura, Alarme, Sensor de Porta, Botão de Saída.

**BIOCONTROL 700 WATERPROOF**  é uma solução inovadora para controle de acesso. Adequado às condições meteorológicas e impermeável.

Ele funciona com a versão algoritmo de impressão digital mais avançada, dando confiabilidade e precisão no momento da identificação. Sua comunicação padrão é através da porta TCP / IP, alcançando o monitoramento em tempo real de acessos. É ideal para pequenas, médias e grandes empresas.

**Especificações**

* Capacidade de cartão: 30.000
* Capacidade de Senha: 30.000
* Capacidade de Impressão Digital: 3.000 (StandaAlone), 8.000 (PullSDK)
* Capacidade de Eventos: 100.000

**Hardware**

* Plataforma: ZEM560
* CPU: 400MHz
* Memória: 128MB Flash + 32 MB RAM
* Sensor Biométrico: ZK Sensor Óptico
* Contato Relé Fechadura, Alarme
* Teclado: 3 x 5 e Botão Campainha

**Display**

* Display: 128x64 OLED
* LED indicador: Vermelho/Verde

**Ambiente de Instalação**

* Temperatura de Operação: - 10º ~ 50ºC
* Umidade de Operação: 20% ~80%
* Grau de Proteção: IP65

**Alimentação**

* Alimentação: 12V DC/ 3A
* Corrente: 50mA
* Corrente Modo Stand By: 25mA
* Corrente de Acionamento: 3A
* Potência: 0,60W

**Comunicação**

* Porta de comunicação: TCP/IP(10/100Mbit), RS485, RS232
* Pen drive: USB
* Wiegand (ID 26 Bits ou MF34Bits): Entrada e saída

**Algoritmo Impressão Digital**

* Versão: Finger 10.0
* Velocidade de Verificação: <= 1 Segundos
* Velocidade de identificação: <= 2 Segundos
* FRR (Falso Rejeite): < 1%
* FAR (Falso Aceite): <= 0.0001%

**Dimensões**

* Dimensões (LxAxP)mm: 62.5x185x64 mm
* Peso: 380g

**Firmware**

* Sistema operacional: Linux
* Aplicações: Controle de acesso
* SDK: StandAlone ou PULLSDK
* Método de autenticação: Senha/Cartão/Impressão digital
* Proximidade: Cartão ID 125KHz / Cartão Mifare 13.56 MHz
* Integração: Botão de saída, sensor de porta, campainha, leitor escravo e SRB.