
****

**BioControl 100B**

****

BioControl 100B é um controlador de acesso biométrico inovador.  Este equipamento trabalha com alta performance, utilizando um avançado algorítimo para reconhecimento de impressões digitais, oferecendo segurança, precisão e velocidade no reconhecimento biométrico.

**Características:**

* Proteção via senha de administração para configuração do equipamento
* Identificação biométrica por impressão digital
* Duas opções para leitor de cartão embarcado (ID ou MIFARE)
* Capacidade para até 8 grupos de senhas
* Suporte para campainha
* Compacto e leve

**Especificações Técnicas**

|  |  |
| --- | --- |
| Número máximo de impressões digitais | 500 |
| Número máximo de cartões | 500 |
| Interfaces auxiliares para | fechadura elétrica, sensor de porta, botoeira, alarme e campainha. |
| Opcionais | Leitor de cartão ID ou MIFARE |
| Dimensões(A\*L\*P) | 88mm\*88mm\*33.6mm |
| Temperatura de Operação | 0°C ~ 45°C |