
****

**LEITOR BIOMIFARE REMOTO WATER PROOF**

Leitor Biométrico e Cartão RFID/MIFARE



**LEITOR BIOMIFARE REMOTO WATER PROOF**, é um leitor de impressão digital com interface de comunicação RS485.

Funciona com controladores de acesso biométrico e controle de acesso Standalones de impressão digital, Incluindo controladores da série INBIO, F19, TF1700, MA300 e assim por diante. Ele oferece a função de capturar e transferir amostras de impressões digitais para acessar o painel de controle. Com sua estrutura robusta IP65, FR1200 oferece durabilidade adicional em todas as condições climáticas, incluindo ambientes externos.

**Características**

* Dimensões reduzidas:
* Carcaça selada com design fino e atraente são ideais para montagem interior e exterior

**Comunicação:**

**LEITOR BIOMIFARE REMOTO WATER PROOF,**  pode ser conectado à porta RS485 de qualquer controlador de leitor autônomo.

**Fácil operação:**

Uma vez que o usuário colocar seu dedo sobre **LEITOR BIOMIFARE REMOTO WATER PROOF**, sua impressão digital é enviada para a controladora. Ele também fornece Indicação visual de aceitação / rejeição de acesso dos usuários.

**Carcaça à prova d'água:**

**LEITOR BIOMIFARE REMOTO WATER PROOF,** é um leitor de prova d’água classificado IP65 que pode ser utilizado para muitas aplicações externas. Os cabos e conectores são epóxi selado na parte de trás do leitor.

**Opções:**

**LEITOR BIOMIFARE REMOTO WATER PROOF,** é um leitor de prova de água classificado IP65 que pode ser utilizado para muitas aplicações externas.

**Especificações Técnicas:**

* CPU: 234MHz
* Sensor: óptico
* Proteção: IP65
* Alimentação: 12V DC/ 240 mA
* Comunicação: RS485
* LED Indicador: Verde (aceitação) e Vermelho (rejeição)
* Bipe: Sim
* Cor: Preto
* Dimensões (mm): 102 x 50 x 37
* Umidade de Funcionamento: 20% - 80%
* Temperatura de operação: 0°C a 45°C